晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
1	蓝田小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	3.71 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.053 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	0.57 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	<1 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
2	铭基凤凰城小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	3.74 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.029 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	0.69 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	<1 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
3	汇邦新城小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	2.90 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.043 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	1.07 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	<1 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
4	君悦华府小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	2.22 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.081 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	0.98 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	<1 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
5	四季花城小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	3.73 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.043 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	0.67 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	<1 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
6	银领大厦小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	2.25 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.062 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	1.16 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	17 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
7	绿映小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	2.24 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.053 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	0.97 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	<1 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。

晋城市用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测点	采样时间	采样单位	监测单位	监测指标	标准值	监测结果	水质状况	备注
8	鸣瑞园

小区	2024.03.05	晋城市疾病预防控制中心	晋城市疾病预防控制中心	色度	≤15度	<5度	达标
浑浊度	≤1NTU	<0.5 NTU	达标
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	达标
肉眼可见物	无	无	达标
硝酸盐(以N计)	≤10 mg/L	3.69 mg/L	达标
氨(以N计)	≤0.5 mg/L	0.053 mg/L	达标
砷	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
汞	≤0.001 mg/L	<0.00010 mg/L	达标
高锰酸盐指数(以O2 计)	≤3 mg/L	0.60 mg/L	达标
镉	≤0.005 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
铬（六价）	≤0.05 mg/L	<0.004 mg/L	达标
铅	≤0.01 mg/L	<0.0010 mg/L	达标
菌落总数	≤100 CFU/mL	<1 CFU/mL	达标
总大肠菌群	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标
大肠埃希氏菌	不得检出MPN/100 mL	未检出MPN/100 mL	达标

注:水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水标准》（GB5749-2022）执行。